**Исполнитель**: Львова.Ю.

**Задание:** найти у простого предмета (коробок бытовых спичек) дефекты уровней High, Medium и Low

**Исправления**: у №1 и №2 исправлен **Steps to reproduce** (текст остался без изменений, но шаги пронумерованы); №3 изменен полностью.

№1 уровень приоритета High:

**Summary**: При трении о фосфорную массу спичечной головки происходит отлетание раскаленного шлака.

**Description**: При проведении теста на качество воспламенения спичечной головки (согласно методологии ГОСТ 1820-2001) было выявлено, что спички являются опасными для пользователя и могут нанести травму в виде ожога. В момент поджигания спички от её головки отлетает раскаленный шлак, который при попадании на тело живого организма может вызвать болевые ощущения, а при попадании на окружающие предметы может оставить на них черные следы.

**Environment**: Первая версия коробка со спичками (продукт был произведен впервые). Тестирование проводилось в помещении с относительной влажностью 75%.

**Priority**: High

**Severity**: Critical

**Steps to reproduce**:

1. Взять коробок и достать из него 5 спичек, выбранных случайным образом.
2. На расстоянии 25 см от коробка расположить лист белой бумаги формата А4.
3. Последовательно одну за другой произвести трение головки спички о фосфорную массу, нанесенную на внешнюю часть данного коробка.
4. Исследовать лист бумаги на предмет оставленных на ней заметных следов от отлетающего шлака.

**Observed behavior**: При трении головки о фосфорную массу всякий раз происходит отлетание раскаленного шлака, на листе белой бумаги заметны темные следы.

**Expected behavior**: Спичка должна воспламеняться без отлетания раскаленного шлака при трении спичечной головки о фосфорную массу, следов на листе белой бумаги оставаться не должно.

№2 уровень приоритета Medium:

**Summary**: Разработанный макет этикетки коробка не соответствует его линейным размерам.

**Description**: При переносе этикетки с макета на коробок было выявлено, что разработанный макет по размерам меньше, чем коробок. Если увеличить размер макета обычным способом, то происходит размытие картинки.

**Environment**: Первая версия коробка со спичками и первая версия макета этикетки.

**Priority**: Medium

**Severity**: Blocker

**Steps to reproduce**:

1. Взять изготовленный коробок (версия 1).
2. Нанести на него разработанный макет этикетки (версии 1).

**Observed behavior**: Линейные размеры этикетки заметно меньше линейных размеров коробка. Если попытаться увеличить размер этикетки просто увеличив масштаб, то происходит размытие картинки.

**Expected behavior**: Линейные размеры этикетки должны соответствовать линейным размерам коробка, картинка этикетки должна быть четкой.

№3 уровень приоритета Low:

**Summary**: На этикетке коробка желтые вкрапления

**Description**: На обратной стороне коробка в правом верхнем углу желтые вкрапления, которые не предполагалось сделать по дизайну

|  |  |
| --- | --- |
| **Attachment:** |  |

**Environment**: Первая версия коробка со спичками, вторая версия макета этикетки.

**Priority**: Low

**Severity**: Minor

**Steps to reproduce**: Взять коробок с этикеткой, визуально изучить на нем этикетку.

**Observed behavior**: В правом верхнем углу на обратной стороне этикетки присутствуют желтые пятна

**Expected behavior**: Обратная сторона этикетки не должна содержать элементы желтого цвета